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ÖVERSIKT

System FF2
Placering : Vind
Betjänar : Lägenheter höghus
START OCH STOPP
Fläkt FF2 är i kontinuerlig drift.
STYRNING
Tryckreglering via reglercentral ( RC ).
Vid sjunkande tryck i frånluftskanal varvar fläkt FF2 upp.

Omvänd sekvens vid ökande tryck.

BÖRVÄRDE
Inställt tryckbörvärde : 80Pa

RÖKGASFLÄKTAR
Betjänar varsin eldstad / lgn. och startas och stoppas från respektive lgh.



MATERIALSPECIFIKATION
	Beteckning
	Benämning
	Typ
	Anmärkning

	FF2
	Fläkt
	
	Systemair

	RC / GP
	Tryckregulator
	Calair PR
	Calectro
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